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Contents of Original IOS Tidal Package:
a) Manuals
1. Foreman, M.G.G., 1977. Manual for Tidal Heights Analysis and Prediction. Pacific Marine Science Report 77-10, Institute of Ocean Sciences, Patricia Bay, Sidney, B.C., 58 pp. (2004 revision).
2. Foreman, M.G.G., 1978. Manual for Tidal Currents Analysis and Predition. Pacific Marine Science Report 78-6, Institute of Ocean Sciences, Patricia Bay, Sidney, B.C., 57 pp. (2004 revision).
3. Foreman, M.G.G., and R.F. Henry, 1979. Tidal Analysis Based on High and Low Water Observations. Pacific Marine Science Report 79-15, Institute of Ocean Sciences, Patricia Bay, Sidney, B.C., 36 pp. (2004 revision).
b) Programs and Test Input Data
Note: all executables are for a PC, created using Visual Fortran V 6.0.
1. The updated tidal heights analysis program, tide1_r2.f, and a PC executable tide1_r2.exe as described in PMSR 77-10.
2. The sample data input, tide2.dat, required as unit #4 input for the tidal heights analysis program and as listed in Appendix 2 of PMSR 77-10.
3. The standard constituent data file, tide3.dat, required as input #8 input for both the tidal heights and currents analysis programs, and listed in Appendix 1 of PMSR 77-10.
4. The updated tidal heights prediction program, tide4_r2.f, and a PC executable tide4_r2.exe as described in PMSR 77-10.
5. The sample data file, tide5.dat, listed in Appendix 4 of PMSR 77-10, and required as unit #8 input for both the tidal heights prediction program and the high/low tidal heights analysis program (where the last 12 lines are ignored).
6. The updated tidal currents analysis program, tide6_r2.f, and a PC executable tide6_r2.exe as described in PMSR 78-6.
7. The sample data file, tide7.dat, required as unit #4 input for the tidal currents analysis program and listed in Appendix 2(i) of PMSR 78-6.
8. The sample data file, tide8.dat, required as unit #10 input for the tidal currents analysis program and listed in Appendix 2(ii) of PMSR 78-6.
9. The sample data file, tide9.dat, required as unit #11 for the tidal currents analysis program and listed in Appendix 2(iii) of PMSR 78-6.
10. The updated tidal currents prediction program, tide10_r2.f , and a PC executable tide10_r2.exe as described in PMSR 78-6.
11. The sample data file, tide11.dat, required as unit #8 input for the tidal currents prediction program and listed in Appendix 4 of PMSR 78-6.
12. The updated high/low-water (and irregularly-sampled input) tidal heights analysis program, tide12_r2.f, and a PC executable tide12_r2.exe as described in PMSR 79-15.
13. The sample data file, tide13.dat, required as unit #9 input by the high/low water analysis program and listed in Appendix 4 of PMSR 79-15.
14. The sample data file, tide14.dat, required as unit #5 input by the high/low water analysis program and listed in Appendix 5 of PMSR 79-15.
Contenu de la version original du Progiciel d'analyse et de prévision des marées
a) Manuels
1. Foreman, M.G.G., 1977. Manual for Tidal Heights Analysis and Prediction. Pacific Marine Science Report 77-10, Institut des sciences de la mer, Patricia Bay, Sidney, C.-B., 58 pp. (révision de 2004).
2. Foreman, M.G.G., 1978. Manual for Tidal Currents Analysis and Predition. Pacific Marine Science Report 78-6, Institut des sciences de la mer, Patricia Bay, Sidney, C.-B., 57 pp. (révision de 2004).
3. Foreman, M.G.G., and R.F. Henry, 1979. Tidal Analysis Based on High and Low Water Observations. Pacific Marine Science Report 79-15, Institut des sciences de la mer, Patricia Bay, Sidney, C.-B., 36 pp. (révision de 2004).
b) Programmes et données d'essai
Note: Les programmes exécutables ont été développés en Visual Fortran V 6.0 sur un PC.
1. Le programme d'analyse de la hauteur de marée (mise à jour en Octobre 1992), tide1_r2.f, et un programme exécutable sur PC tide1_r2.exe tel que décrit dans PMSR 77-10.
2. L'unité d'entrée #4 reçoit les données de test, tide2.dat, qui sont traitées par le programme d'analyse de la hauteur de la marée et fournies en annexe 2 de PMSR 77-10.
3. Le fichier de données des composantes de référence de la marée, tide3.dat, requis par l'unité d'entrée #8 pour le programme d'analyse de la hauteur et des courants des marées, fourni en annexe 1 de PMSR 77-10.
4. Le programme de prévision de la hauteur de marée (mise à jour en Octobre 1992), tide4_r2.f, et un programme exécutable sur PC tide4_r2.exe décrit dans PMSR 77-10.
5. Le fichier de données de test, tide5.dat, fourni en annexe 4 de PMSR 77-10, est requis comme données d'entrée de l'unité #8 pour le programme d'analyse et de prévision de la hauteur des marées hautes et basses (où les 12 dernières lignes sont ignorées).
6. Le programme d'analyse des courants de marée (mise à jour en Octobre 1992), tide6_r2.f, et un programme exécutable sur PC tide6_r2.exe tel que décrit dans PMSR 78-6.
7. Le fichier de données de test, tide7.dat, requis comme données d'entrée de l'unité#4 pour le programme d'analyse des courants de marée et fourni en annexe 2(i) de PMSR 78-6.
8. Le fichier de données de test, tide8.dat, requis comme données d'entrée de l'unité #10 pour le programme d'analyse des courants de marée et fourni en annexe 2(ii) de PMSR 78-6.
9. Le fichier de données de test, tide9.dat, requis comme données d'entrée de l'unité #11 pour le programme d'analyse des courants de marée et fourni en annexe 2(iii) de PMSR 78-6.
10. Le programme de prévision des courants de marées (mise a jour en Octobre 1992), tide10_r2.f, et un programme exécutable sur PC tide10_r2.exe tel que décrit dans PMSR 78-6.
11. Le fichier de données de test, tide11.dat requis comme données d'entrée de l'unité #8 pour le programme de prévision des courants de marée et fourni en annexe 4 de PMSR 78-6.
12. Le programme d'analyse (mise à jour en Octobre 1992), de la hauteur des marées hautes et basses (dont les données d'entrée sont échantillonnées de façon irrégulière), tide12_r2.f, et un programme exécutable sur PC tide12_r2.exe tel que décrit dans PMSR 79-15.
13. Le fichier de données de test, tide13.dat, requis comme données d'entrée de l'unité #9 par le programme d'analyse des niveaux des marées hautes et basses et fourni en annexe 4 de PMSR 79-15.
14. Le fichier de données de test, tide14.dat, requis comme données d'entrée de l'unité # 5 par le programme d'analyse des niveaux des marées hautes et basses et fourni en annexe 5 de PMSR 79-15.

